Ausschreibungsempfehlung für

**COMETEC-Flachdachabschlussprofil Serie ALPHA-XB**

**Profilhöhen 350 bis 700 mm**

Für Polymerbitumen-Schweißbahnen von d = 5,0 mm

Pos.1 lfdm. **Komplett / mit Gelenksystemhalter inkl. GW 165**

mit 2. fassadenseitigen Befestigungspunkt

Profilhöhe: ................. mm

bestehend aus:

Abschlussprofil (L = 3.000 mm),

gekantet aus EN AW 5005 (AlMg1), Oberfläche: Alu Natur,

mit einseitig UV-beständiger Schutzfolie



Materialdicke d = ............ mm (empfohlen 2,0 mm),

Trägerprofil TB

und Stoßverbindungen

mit COMETEC-Gelenksystemhalter (zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenausgleich) bestehend aus:

- Gelenkwinkel GW165 (L 165 x B 55 x D 7 mm) mit

Spannschraube M8 aus Edelstahl

- Halter DC92 inkl. Dichtprofil und Langlochstanzung 10,5 x 30 mm

für 2. fassadenseitigen Befestigungspunkt,

mit Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit,

- COMETEC-Spannexzenter aus Edelstahl

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Bei Blendenhöhen über 300 mm ist eine fassadenseitige Zusatzbefestigung   
erforderlich (z.B. Pos. 4).

Standard-Halterabstand 1,50 m

für Zone B und C gemäß Eurocode EC1 (EN 1991) ≙ DIN 1055-4:2005-03, bei

Gebäudehöhe bis 20 Meter (bei Blendenhöhe 600 mm,

650 mm und 700 mm bis 8 Meter Gebäudehöhe)

in nicht exponierter Lage.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: [Flachdachteam@cometec.net](mailto:Flachdachteam@cometec.net)

Internet: www.cometec.net

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

**Alternativ zu Pos. 1** Ausschreibungsempfehlung für

**COMETEC-Flachdachabschlussprofil Serie ALPHA-XB**

**Profilhöhen 350 bis 700 mm**

Für Polymerbitumen-Schweißbahnen von d = 5,0 mm

Pos. 1.1 lfdm. **Komplett / mit Gelenksystemhalter inkl. Verlängerten Gelenkwinkel**

Für variable Auskragung des Dachrandes über Fassadenaufbau,

mit 2. fassadenseitigen Befestigungspunkt

(für andere Einsatzfälle technische Lösungen auf Anfrage)

Profilhöhe .................... mm

bestehend aus:

Abschlussprofil (L = 3.000 mm),

gekantet aus EN AW 5005 (AlMg1), Oberfläche: Alu Natur,



mit einseitig UV-beständiger Schutzfolie

Materialdicke d = ............ mm (empfohlen 2,0 mm),

Trägerprofil TB

und Stoßverbindungen

mit COMETEC-Gelenksystemhalter (zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenausgleich) bestehend aus:

- Verlängerter Gelenkwinkel (L Var. x B 72,8 mm x D 15,4 mm) mit  
 Spannschraube M8 aus Edelstahl

GW 225 GW 275 GW nach Aufmaß (L = ………… mm)

- Halter DC92 inkl. Dichtprofil und Langlochstanzung 10,5 x 30 mm

für 2. fassadenseitigen Befestigungspunkt,

mit Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit

- COMETEC-Spannexzenter aus Edelstahl

- Abdeckprofil 1

sowie Befestigungsmaterial liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Bei Blendenhöhen über 300 mm ist eine fassadenseitige Zusatzbefestigung

erforderlich (z.B. Pos. 5)

Standard-Halterabstand 1,50 m

für Zone B und C gemäß Eurocode EC1 (EN 1991) ≙ DIN 1055-4:2005-03, bei

Gebäudehöhe bis 20 Meter (bei Blendenhöhe 600 mm,

650 mm und 700 mm bis 8 Meter Gebäudehöhe)

in nicht exponierter Lage.

Die Verlängerten Gelenkwinkel sind mit jeweils 2 Stück zugelassenen Befestigungsmittel mit zul. F [kN] > 0,8 kN zu montieren. Danach ist das Abdeckprofil aufzuklipsen.

Zwischen den Verlängerten Gelenkwinkeln empfehlen wir zur Aufnahme des Dachaufbaues eine wasserfestverleimte Mehrschichtplatte d = 20 mm zu verlegen.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: [Flachdachteam@cometec.net](mailto:Flachdachteam@cometec.net)

Internet: www.cometec.net

Material: .............. Lohn: .............. EP: .............. GP: ...................

**Alternativ zu Pos. 1 / 1.1** Ausschreibungsempfehlung für

**COMETEC-Flachdachabschlussprofil Serie ALPHA-XB**

**Profilhöhen 350 bis 700 mm**

Für Polymerbitumen-Schweißbahnen von d = 5,0 mm,

Pos. 1.2 lfdm. **Komplett / mit Gelenksystemhalter inkl. Dachrandkonsole System-TK**

Für stabile Anschlusstechnik bei Auskragung des Dachrandes über Fassadenaufbau,   
besonders geeignet bei Sanierungsfällen mit Gefälledämmung.

(für andere Einsatzfälle technische Lösungen auf Anfrage)



Profilhöhe: ............... mm

bestehend aus:

Abschlussprofil (L = 3.000 mm),

gekantet aus EN AW 5005 (AlMg1), Oberfläche:   
Alu Natur, mit einseitig UV-beständiger Schutzfolie

Materialdicke d = ............ mm (empfohlen 2,0 mm),

Trägerprofil TB und Stoßverbindungen

mit COMETEC-Gelenksystemhalter (zum Höhen-/ Neigungs- und Seitenausgleich) bestehend aus:

- Dachrandkonsole System-TK 100 /............... mm (H=100 mm x Länge),

(Standardlänge L = 350 mm)

- Halter DC92 inkl. Dichtprofil

mit Edelstahl-Gleitsystemfeder 57 mm breit

- COMETEC-Spannexzenter aus Edelstahl

- Thermostopp-Platte System-TK, d = 5,0 mm, vorgestanzt

Standard-Halterabstand 1,50 m

für Zone B und C gemäß Eurocode EC1 (EN 1991) ≙ DIN 1055-4:2005-03, bei

Gebäudehöhe bis 20 Meter (bei Blendenhöhe 600 mm,

650 mm und 700 mm bis 8 Meter Gebäudehöhe)

in nicht exponierter Lage

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Im System-TK ist bei Blendenhöhen bis 700 mm keine fassadenseitige Zusatzbefestigung erforderlich.

Die Dachrandkonsolen System-TK müssen mit je 4 zugelassenen Befestigungsmittel nach Herstellerangabe auf der Betondecke befestigt werden.

Die Randplatten der (Gefälle-)Dämmung der Pos. .......... sind im Bereich der Dachrandkonsole System-TK ca. 4 mm breit einzuschlitzen, der Unterkonstruktion anzupassen sowie gegen Windlasten geeignet zu sichern z. B. durch Verklebung, mechanische Fixierung oder Auflast. Durch einen Abdichtungs-Zulagestreifen ist das Dämmpaket vor Kopf, fassadenseits, winddicht zu schließen.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: [Flachdachteam@cometec.net](mailto:Flachdachteam@cometec.net)

Internet: www.cometec.net

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 1.2.1 Stück **Montagesatz für** **Winkeltragprofile System-TK**

bestehend aus:

2 Stück Z-Einsteckwinkel System-TK

4 Stück Sechskantblechschrauben 6,3 x 19 mm aus Edelstahl

liefern und je Dachrandkonsole System-TK, wie in Pos. 1.2.2 beschrieben, montieren

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 1.2.2 lfdm. **Winkeltragprofil System-TK** (L = 3000 mm), 70 x 120 mm,

stranggepresst, aus Aluminium EN AW 6063 T66 (AlMgSi0,5), Alu Natur

Die Winkeltragprofile System-TK müssen bei einer Auskragung der Dachrandkonsolen System-TK zwischen diesen montiert werden, wobei sie als Auflage und Befestigungsgrund dienen. Hierfür sind die Winkeltragprofile System-TK entsprechend den Abständen der Dachrandkonsolen System-TK abzulängen.  
Die zugeschnittenen Längen sind mit den mitgelieferten Z-Einsteckwinkeln   
System-TK und Sechskantblechschrauben aus Pos. 1.2.1 an den Dachrandkonsolen   
System-TK zu befestigen. Um einen winddichten Aufbau zu gewährleisten, wird die Dampfsperre mit einem Zulagestreifen auf dem Winkeltragprofil angeschlossen. Die erste Abdichtungslage ist vor Kopf an der Wärmedämmung herunterzuführen und an das Winkeltragprofil anzuschließen.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 1.2.3 Stück **Eckkonsolen System-TK** (H 40 / B 80 / L ............... mm)

(Standardlänge L = 495 mm)

zur Befestigung der Winkeltragprofile System-TK im Eckbereich,

für Außen-, Innen- und Aufmaßecken,  
mit Thermostopp-Platte System-TK d = 5,0 mm

sowie Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 1.2.4 Stück **Endkonsolen System-TK** (H 80 / B 80 / L ............... mm)

(Standardlänge L = 350 mm)

zur Befestigung der Winkeltragprofile System-TK an auslaufenden Enden.

Inkl. 1 St. Z-Einsteckwinkel System-TK und 2 St. Sechskantblechschrauben  
6,3 x 19 mm aus Edelstahl. Mit Thermostopp-Platte System-TK d = 5,0 mm

sowie Befestigungsmaterial liefern und montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 2 Stück **Zusatzhalter** für Flachdachabschlussprofile der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2

Zusatzhalter für verlängerte Eckbereiche (Zone A), bzw.

Halterabstand 1,0 m bei Gebäudehöhe über 20 Meter (bzw. Gebäudehöhe

über 8 Meter bei Blendenhöhe 600 mm, 650 mm und 700 mm)

und/oder exponierter Lage gemäß Eurocode EC1 (EN 1991) ≙ DIN 1055-4:2005-03.

Die Menge der benötigten Zusatzhalter ist abhängig

von der Gebäudegeometrie und kann erst nach einem

örtlichen Aufmaß exakt definiert werden.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 3 Stück **Thermostopp-Platte für GW165**, Materialdicke d = 5 mm,mit Stanzung für Montage

unter Gelenkwinkel GW165 aus Pos. 1 oder Pos. 1.1 (empfohlen zur thermischen Trennung   
bei direkter Montage auf mineralischen Untergründen, z.B. Beton, Mauerwerk etc.)

Material: .............. Lohn: .............. EP: .............. GP: ...................

Pos. 4 Stück **COMETEC-Systemkeile** mit Langloch,115 x 30 x 18 mm

schwarz,zum Hinterkeilen der Halter im Bereich des

2. fassadenseitigen Befestigungspunktes (der Pos. 1)

(je Halterung werden abhängig vom Fassadenabstand ca. 2-6 Stück Systemkeile benötigt).

Abgabe in Verpackungseinheiten 100 St./Beutel bzw. 500 St./Karton.

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................

Pos. 5 Stück **Fassadenseitige Zusatzbefestigung**,verstellbar, für Ausladung .............. mm

bestehend aus:

- Wandwinkel oder T-Wandwinkel

- Nutenwinkel mit Langlochstanzung

1 Stück Schloßschraube M8 x 25 mm aus Edelstahl,

1 Stück Sechskantmutter M8 mit Sperrzahn aus Edelstahl

- COMETEC-Spannexzenter aus Edelstahl

- Thermostopp-Platte System-TK, d = 5,0 mm, vorgestanzt

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................

Pos. 6 lfdm. **Auflageprofil**  (L = 3000 mm),

gekantet oder stranggepreßt (Aluminium natur)

Auflagebreite ............ mm (Lieferbare Varianten: 40, 70, 110 oder 170 mm)

zur Anführung der Anschlussbahn in den Blendenkopf bei größeren Anschlußhöhen.

Die Auflageprofile werden von unten in die auf der abgerundeten Innenseite des Trägerprofils dafür vorgesehene Öffnung eingesteckt und anschließend in einer Drehbewegung zur Dachfläche abgesenkt. Um eine Verklebung zwischen Auflageprofil und Anschlussbahn zu vermeiden, ist bei bituminöser Abdichtung eine Trennlage vorzusehen.

liefern und montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 7 Stück **Standard-Außenecken**, rechtwinklig, gekantet/geschweißt,

Eckschenkellänge 150 x 150 mm,

mit 2 Stück angeschweißten Stossverbindungen,

und 1 Stück Gelenksystemhalter der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 8 Stück **Standard-Innenecken**, rechtwinklig, geschweißt,

Eckschenkellänge 150 x 150 mm,

mit 2 Stück angeschweißten Stossverbindungen,

und 1 Stück Gelenksystemhalter der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 9 Stück **Aufmaß- Außen-/Innenecken**

**Z-Ecken, Firststücke, Traufstücke**

im Winkel von ............. Grad geschweißt

Eckschenkellänge .............. x ............... x .............. mm

von der Standardausführung abweichend,

mit 2 Stück angeschweißten Stossverbindungen,

und .......... Stück Gelenksystemhalter der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 10 Stück **Endkappen** rechts / links, an Stoßverbindung

angeschweißt, liefern und in die Abschlussprofile

der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2 einklipsen

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 11 Stück **COMETEC-Wasserspeier 50x50**, für Serie ALPHA, 2-teilig, mit

Klebeflansch, dichtgeschweißtem Ablaufrohr sowie Aufsteckrohr

50/50 mm, liefern und wie folgt einbauen:

Wasserspeier mechanisch befestigen, Anschlussbahnen dicht aufkleben, Abschlussprofil der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2 im Bereich des Ablaufrohres so ausschneiden, dass sich Längendehnungen des Abschlussprofils nicht auf den Wasserspeier auswirken können, Aufsteckrohr einbauen und Fuge zwischen Abschlussprofil und Aufsteckrohr mittels dauerelastischer Fugendichtungsmasse abdichten.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 12 Stück **COMETEC-Wasserspeier 125**, für Serie ALPHA, einteilig, mit

Klebeflansch, und Ablauf in einer Breite von 125 mm.

Wasserspeier mechanisch befestigen, Anschlussbahnen dicht

aufkleben, Abschlussprofile der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2 beidseitig an den Ablauf

anpassen und montieren

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 13 Stück **COMETEC-Außengully DN 70 / DN 100**, für Serie ALPHA mit Klebeflansch und

dichtgeschweißtem Stutzen (Außendurchmesser 70 bzw. 100 mm), L=95 mm,   
für Anschluss an Abflussrohr (Fallrohr) liefern und wie folgt einbauen:

Außengully mechanisch befestigen, Anschlussbahnen dicht aufkleben,

Abschlussprofile der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2 beidseitig anpassen und montieren

DN 70 (Abflussrohr Ø 70 mm)

DN 100 (Abflussrohr Ø 100 mm)

Material: .............. Lohn: .............. EP: .............. GP: ...................

Pos. 14 lfdm. **Oberflächenbehandlung der Abschlussprofile** der Pos. 1 , Pos. 1.1 oder Pos. 1.2:

Lieferung erfolgt verfahrensbedingt ohne Schutzfolie

(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren (witterungsbeständig)

Farbton ............................. gemäß RAL ...............

(ohne Angabe Standardfarben anbieten)

technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1

Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.........

als Zulage Material je lfdm. EP: .............. GP: ...................

Pos. 15 Stück **Oberflächenbehandlung der Ecken / Aufmaßecken / Endkappen**

genau wie Pos. 14

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................

Pos. 16 Stück **Oberflächenbehandlung der Wasserspeier 50x50**

genau wie Pos. 14

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................

Pos. 17 Stück **Oberflächenbehandlung der Wasserspeier 125 / Außengullys**

genau wie Pos. 14

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................