Ausschreibungsempfehlung für

**COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil Serie TW 150**

Pos. 1 lfdm. **COMETEC-Terrassenwandanschlussprofil**

**Serie TW 150**

bestehend aus:

Anschlussprofil (L = 3.000 mm), stranggepresst,



aus Aluminium EN AW 6060 (AlMgSi 0,5), Alu-Natur,

Sichtfläche mit UV-beständiger Schutzfolie,

gelocht Ø 6,5 mm im Abstand von 200 mm, und

Stoßverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und gemäß Fachregeln   
(Soll: min. 150 mm über Oberkante Dachbelag)

flucht- und höhengerecht montieren.

Hersteller:

COMETEC-Bausysteme GmbH

Flachdach-Profiltechnik

Ritterstrasse 62

42285 Wuppertal

Telefon: (0202) 28043-0

Telefax: (0202) 28043-90

Email: [Flachdachteam@cometec.net](mailto:Flachdachteam@cometec.net)

Internet: www.cometec.net

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 2 Stück **Standard-Außenecken**, rechtwinklig, gekantet,

Eckschenkellänge 300 x 300 mm,

mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 3 Stück **Standard-Innenecken**, rechtwinklig, geschweißt,

Eckschenkellänge 300 x 300 mm,

mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 4 Stück **Aufmaß- Außen / Innen -ecken**

**Z-Ecken, Gefälleecken, Steigungsecken**

im Winkel von ............. Grad geschweißt

Eckschenkellänge .............. x ............... x .............. mm

von der Standardausführung abweichend,

mit 2 Stück Stossverbindungen,

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 5 Stück **Endkappen** (rechts und links verwendbar)

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 6 Stück **Türanschluss-Endkappen, rechts**

Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 7 Stück **Türanschluss-Endkappen, links**

Standard-Ansicht 200 mm (Aufmaßlängen auf Anfrage)

sowie Befestigungsmaterial

liefern und flucht- und höhengerecht montieren.

Material: ............... Lohn: ............... EP: ............... GP: ....................

Pos. 8 lfdm. **Oberflächenbehandlung der Wandanschlussprofile** der Pos......... :

(nur jeweils eine Oberflächenbehandlung angeben)

Kunststoffbeschichtung im Pulverlackverfahren

(witterungsbeständig)

Farbton ............................. gemäß RAL ...............

(ohne Angabe Standardfarben anbieten)

technische Eloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/EV1

Farbeloxierung entsprechend DIN 17611 in E6/.........

als Zulage Material je lfdm. EP: ............... GP: ....................

Pos.9 Stück **Oberflächenbehandlung der Ecken / Aufmaßecken**

genau wie Pos. 8

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................

Pos.10 Stück **Oberflächenbehandlung der Endkappen / Türanschlussendkappen**

genau wie Pos. 8

als Zulage Material je Stück EP: ............... GP: ....................